УМЗЧ "Хитачик-М" (модель в NI Multisim 14)

Pвых(макс)=100 Вт  Uвх=1.13 (V 1.6 V амп. КНИ F=1 Кгц - 10 %
режим ограничения мощности выходного каскада)
Pвых(ном)=90 Вт  Uвх=1 V (1.41 V амп. КНИ F=1 Кгц - 3 %
режим ограничения мощности выходного каскада)
Iпокоя=70 ма
Коэффициент нелинейных искажений:

 (Pвых=70 Вт):
F=1 Кгц   -  0,03 %
F=20 Кгц  -  0,4 %
F=100 Кгц -  1,5 %

 (Pвых=30 Вт):
F=1 Кгц   -  0,02 %
F=20 Кгц  -  0,3 %
F=100 Кгц -  0,9 %

 (Pвых=5 Вт):
F=1 Кгц   -  0,02 %-
F=20 Кгц  -  0,3 % 
F=100 Кгц -  0,8 %

F(-3дб)=200 Кгц
Ft=4,4 Мгц  (фаза -130*)