Берем медную трубочку, нарезаем резьбу
Накручиваем болтик и уплотнительную резинку
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Резьба стандартная М5. трубочка соответственно нужна диаметром 5мм.


[image: image3.png]3aKpoiire Crewy 3aXM n ETAHITE
nopuen, urobkl BeCE06OAUTS
pactaopestuii 03ayX,
nocryuTe no wnpty.

Tocne Aerasaum 40T r0T08 K
npoKatie.

Mpokauaiite kanunep
BCaCkEa 13 Hero Bece
Boanyx, omycrauTe nopue
IOl 3aMEHT NonyueHHbe
nyaIpLkH A0TOM.

Lexapskov.my1.ru

MporkuTe Aerasosantyo
XUAKOCTS 4epes TWApOnHHIIO &
Bepxmi wnpuy, Haxwire va
HUKHWI LINDUL 1 OTCOBAUHNTE
ero, 3aKpoiire nopr kanunepa.

Mpokasaiire pyuxy scaceisan
B03ayX, omycKaire nopusest
ANA 3aMEHLI NY3IPEKOB AOTOM.
Crerka HaxwiTe Ha nopluieHs n
oTCOeAWHMTE NP, SaKPOIiTE.
nopT pyuKH







1. Шприц держим поршнем вверх т.к. по стенкам через поршень недорогих шприцев в тормозуху просачивается воздух.
2. Тормозуху не толкаем снизу вверх, а тянем верхним поршнем, это произведёт дополнительную дегазацию жидкости при прокачке
Перед отсоединением шприца слегка нажимайте на поршень, чтоб система не схватила воздуха перед закрытием порта.
