Используйте Инструкцию
 
1. Factoгy кодируют параметры настройки: АВСА 
2. Кодовое изменение - чтобы изменить кодекс требует у кнопки А в течение 2 секунд, и Вы услышите единственный Ьеер а. введите старый кодекс, и Вы услышите 1 Ьеер, если Вы работали ключом в неправильном кодексе и 2 звуковых сигналах, если это правильно. ключ в Вашем новом кодексе и Вы услышите 2 звуковых сигнала к contirm, что у нового кодекса есть принятый Ьееп. whe пеуег batteгy удален, кодекс вернется назад к кодексу урегулирования factoгy (АВСА). 
Клавиатура З.Тhе будет Ье, запертый в течение 3 минут, если Вы введете неправильные кодовые 4 времена по очереди, и возобновитесь 3 минуты спустя. 
4. То поставили будильник: потребуйте у В в течение 2 секунд, Вы услышите 1 Ьеер в случае успеха, и это будет агт 5 секунд 
	после Ьеер.	_ 
5. То разоружают тревогу, только вводят Ваши 4 кода цифры, и Вы услышите 2 звуковых сигнала, чтобы подтвердить, что у кодекса есть принятый Ьееп. 
6. Когда вызвано тревога будет звучать 5 раз и если она будет вызвана снова в течение 5 секунд, то это будет звучать в течение 15 секунд непрерывно. 
7. Вы сап регулируют уровень чувствительности движения - это определяет, сколько движения обязано вызывать тревогу. там аге 3 уровня чувствительности: высоко, среда и низко - самый высокий являющийся большинством sensitive.press С в течение 2 секунд и Вы услышите опе Ьеер, завися оп, какой etting Вы аге оп, это возьмет Вам к следующему уровню в следующем заказе. давайте принимать Вас, урегулирование высоко: 
a.press С в течение 2 секунд - устанавливающие изменения к средней чувствительности. 
b.press С в течение 2 секунд - устанавливающие изменения к низкой чувствительности. 
c.press С в течение 2 секунд - устанавливающие изменения к высокой Чувствительности 
8. Отметьте: 
а. Это, которое продукт, рекомендует использовать 9V Щелочной batteгy. 
b. Пожалуйста любезно замените batteгy, когда звуки стали ниже. 
c. Когда использование соттоп batteгy в течение долгого времени а и сап не отпирает сигнальный Ьу Ваш собственный новый кодекс, пожалуйста tгy, чтобы использовать factoгy кодекс АВСА.

Инструкция Использования

1.Factory кодовая обстановка : АВСА
2.Code изменение -, чтобы изменять код нажимать А кнопку в течение 2 секунд и Вы услышите, что а единственный Ьеер ввести старый код и Вы услышите 1 Ьеер если у вас есть по ключу в wгong коде и 2 гудка если это correct. ключевое в вашем новом коде и Вы услышите 2 гудка, чтобы подтверждать, что новый код имеет Ьееп accepted. whe пеуег батарея удалена, код будет гeyeгt на завод, устанавливающий код (АВСА). 
З.Тhе ключевая панель будет Ье запирался для 3 минут если Вы вводите неправильному коду 4 раз последовательно, и продолжит 3 минуты позже. 
4.То был установлен тревога: пресса В в течение 2 секунд, Вы услышите 1 Ьеер если успешный и, это будет 5 секундами агт после Ьеер .. 
5.То нейтрализовать тревогу, просто вводить ваши 4 цифровых кода и Вы услышите 2 гудка, чтобы подтверждать, что код принял Ьееп. 
6.When инициировавшее тревогу зазвучит 5 раз и если она инициирована снова в течение 5 секунд это зазвучит в течение 15 секунд непрерывно. 
7.You сап регулирует уровень чувствительности перемещения - это определяет требуется, чтобы сколько перемещение инициировало alarm. там 3 чувствительность аге уровни: высоко,середина и низкий уровень - самый верхний наиболее sensitive.press С в течение 2 секунд и Вы услышите опе Ьеер, завися оп какой etting Вы аге оп, это отправит Вам следующему уровню в следующем order. позволяйте принимать Вас установку высокое: a.press С в течение 2 секунд - установка изменяется на среднюю чувствительность. 
b.press С в течение 2 секунд - установка изменений, чтобы снижать' чувствительность. 
c.press С в течение 2 секунд - установка изменяется на высокую Чувствительность
8.Note:
а.тhis выдача - рекомендовать использовать Щелочную батарею 9V. 
b.Пожалуйста любезно замените батарею когда звуки получали уменьшать. 
c.Когда соттоп батарея использования для а долгосрочного и сап не деблокировать тревогу Ьу ваш собственный новый код,пожалуйста пытайтесь использовать заводской код АВСА.