Номинальный диапазон эффективно воспроизводимых частот не уже	20 - 20000 Гц
Номинальное выходное напряжение при номинальном сопротивлении нагрузки 10 кОм	1 В
Допускаемые отклонения частотной характеристики в диапазоне эффективно воспроизводимых частот относительно уровня сигнала частотой 1000 Гц для линейных входов/для корректирующего входа не более	0.3 дБ 
0.5 дБ
Номинальная э.д.с. источника сигнала для линейных входов/корректирующего входа	500 мВ 
5 мВ
Коэффициент общих гармонических искажений в диапазоне частот от 40 Гц до 16000 Гц не более	0.03 %
Переходные затухания между каналами на частотах 1000 Гц/от 250 Гц до 1000 Гц не менее	48 дБ
38 дБ
Отношение сигнал/невзвешенный шум относительно номинального выходного напряжения при установке регулятора громкости от положения "максимум" до положения, соответствующего уменьшению выходного напряжения на 20 дБ для линейных/для корректирующего входа не менее	67 дБ
58 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум относительно номинального выходного напряжения при установке регулятора громкости от положения "максимум" до положения, соответвующего уменьшению выходного напряжения на 20 дБ для линейных выходов/для корректирующего входа не менее	72 дБ
63 дБ
Минимальная э.д.с. источника сигнала, соответвующая номинальному выходному напряжению при установке регулятора громкости в положение "максимум" для линейных входов/для корректирующего входа	200 мВ 
2мВ
Пределы регулирования громкости не менее	64 дБ
Пределы регулирования стереобаланса не менее	20 дБ
Действие регуляторов тембра на частотах 100 Гц и 1000 Гц для подъема и спада АЧХ	10 дБ
Действие тонкомпенсации при регулировке громкости	30 дБ
Максимальное выходное напряжение при установке регулятора громкости в положение "максимум" не менее	3 В
Затухание, вносимое ограничивающими фильтрами	12 дБ
Ступенчатое ослабление выходного напряжения	20 дБ
Напряжение на выходе для подключения стереотелефонов при номинальном выходном напряжении	0.5 В
Потребляемая мощность не более	15 Вт