Технические характеристики: Велосипед Merida Matts 3-V RU (2009)

	Товарная группа:
	Велосипеды

	Артикул:
	merida9056

	Раздел каталога:
	Горные велосипеды

	Производство:
	MERIDA, 2009

	Серия велосипедов:
	Велосипеды MERIDA 09 серии MATTS

	Диаметр колес:
	26

	Рама (frame):
	Matts DT V алюминий

	Вилка (fork):
	SR M2025 50

	Руль (handlebar):
	XM CEN STEEL Rise 580

	Вынос (stem, steer):
	XM Speed CEN 17

	Передний перекл. (f.derrailleur):
	Shimano TZ30

	Задний перекл. (r.derrailleur):
	Shimano TX31

	манетки (shifters):
	Sram mrx

	Передняя втулка (hub Front):
	Alloy QR

	Задняя втулка (hub rear):
	Alloy QR

	Педали (pedal):
	PP pedal

	Система (crankset):
	SR CW-XCC-T102-PBG 42-34-24 CG

	Каретка (bottom bracket):
	Cartridge Bearing

	Кассета (cassette):
	Shimano MF-TZ07 14-28

	Покрышки (tires):
	CST C1348 2.1 ( or MERIDA 2.1 )

	Обода (rims):
	Double Wall Black/CNC

	Тормоза (brakes):
	V-Brake Linear

	Цепь (chain):
	Shimano UG51

	Седло (seadle, seat):
	Comfort

	Подседельный штырь (seatpost):
	Alloy CEN 27.2

	Размер рамы (frame size):
	16"/18"/20"

	Вес(кг) (weight):
	13


